1. OFÍCIO N° XX/ 2025 – DITRAN / DETRAN
2. {{ city\_day\_month\_year }}.
3. **Sr.**
4. **José Valdeci Rebouças**
5. **Superintendente**
6. **Superintendência de Obras Públicas - SOP**
7. **Av. Alberto Craveiro, n° 2775, Térreo - Castelão**
8. Assunto: **Requalificação do Passeio em Trechos da Rodovia Estadual {{ road\_name }}.**
9. Senhor,
10. Cumprimentando-o cordialmente, informamos que, conforme estudo de segurança viária realizado em todas as rodovias estaduais do Ceará, a rodovia {{ road\_name }} no(s) trecho(s) correspondente ao Sistema Rodoviário Estadual (SRE) {{ SRE\_list }}, foi classificada como crítica devido à deficiência de passeio (calçada) no trecho para o trânsito de usuários ativos, suscitando a probabilidade da ocorrência de sinistros com os usuários ativos (pedestres) no segmento rodoviário.
11. No trecho, conforme dados consolidados dos sinistros nesse trecho entre 2022 e 2024, ocorreram cerca de {{ count\_total\_accidents }}, dos quais {{ count\_serious\_accidents }} envolveram feridos e {{ count\_fatal\_accidents }} foram fatais, reforçando a necessidade de mitigar fatores que possam ter contribuído ativa ou passivamente para a ocorrência destes eventos, como a presença de buracos na via.
12. Foi verificado durante a vistoria de campo problemas localizados associados ao compartilhamento da rodovia com usuários ativos devido à ausência e/ou má qualidade da infraestrutura de calçada, que podem ocasionar riscos imediatos à segurança dos usuários. Figura 01 destaca os pontos com pequenas comunidades às margens da rodovia que requerem infraestrutura de passeio adequada e a Figura 02 ilustra a situação descrita.

{{ img\_sidewalk\_failure\_map }}

1. Figura 01: Pontos com passeio inadequado.

{{ img\_sidewalk\_failure }}

1. Figura 02: Usuários em situação de risco devido à ausência de passeio.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

# Francisco Júlio Dias Cavalcanti

**Diretor de Trânsito**

**DETRAN**